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TỈNH TUYÊN QUANG
	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        

	
	

	Số: 279/QĐ-UBND
	        Tuyên Quang, ngày 11 tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

và định hướng phát triển đến năm 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 17/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia và phụ lục danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc bộ;

Căn cứ Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 429/2002/QĐ-UB ngày 27/8/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, phát triển đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 996/TTr-SXD ngày 28/8/2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 (Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung kèm theo), với nội dung như sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành huyện Hàm Yên.

3. Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng. 

4. Phạm vi ranh giới

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên cơ sở quy mô đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên phát triển đến năm 2010 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 429/2002/QĐ-UBND ngày 27/8/2002; tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 800 ha (Trong đó 450 ha diện tích đất hiện tại và 350 ha diện tích đất điều chỉnh mở rộng). 

- Phía Đông: Đến khu vực tổ nhân dân Đồng Bàng;

- Phía Tây: Giáp suối ngòi Mục;

- Phía Nam: Đến km 37 Quốc lộ 2 (km 172+250); 

- Phía Bắc: Đến đỉnh dốc Đèn (Km 179+250).
5. Thời hạn lập quy hoạch

- Quy hoạch ngắn hạn (đợt đầu) đến năm 2020;

- Quy hoạch dài hạn đến năm 2030.

6. Tính chất chức năng của đô thị

- Là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp huyện, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

- Là đầu mối giao thông quan trọng liên vùng;

- Hình thành một đô thị hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo động lực phát triển cho vùng và toàn huyện;

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng phát triển đô thị theo pháp luật;

- Làm các cơ sở để lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư;

- Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình phát triển đô thị và thu hút các dự án đầu tư;

- Đáp ứng nhu cầu phát triển mới, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá, tăng trưởng kinh tế;

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đô thị; 

- Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV đến vào 2020 và định hướng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo; đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2030.

7. Mục tiêu

- Xây dựng thị trấn Tân Yên, huyện Hàm yên đạt theo tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020 và định hướng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo;

- Xây dựng thị trấn Tân Yên trở thành một trung tâm hành chính cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ của huyện Hàm Yên; đầu mối giao thông quan trọng liên kết huyện Hàm Yên với thành phố Tuyên Quang, các huyện khác thuộc tỉnh và các tỉnh Yên Bái, Hà Giang;

- Là cửa ngõ di tích danh thắng Động Tiên;

- Nâng cao chất lượng đô thị, tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của nhân dân; đảm bảo phát triển hài hoà và bền vững giữa đô thị và điểm dân cư nông thôn;

- Xây dựng nền kiến trúc tiên tiến, có bản sắc văn hoá đặc trưng riêng của huyện Hàm Yên; bảo tồn các di sản kiến trúc và cảnh quan đặc thù của đô thị; 

- Xác lập cơ sở để quản lý quy hoạch và phát triển đô thị.

8. Quy mô dân số và nhu cầu sử dụng đất

8.1. Quy mô dân số:

- Hiện trạng năm 2017: Toàn thị trấn: 10.584 người; tỷ lệ tăng dân số là: 3,0%;

- Dự báo năm 2020: Toàn thị trấn: 16.000 người;

- Dự báo năm 2030: Toàn thị trấn: 19.581 người.

8.2. Cơ cấu sử dụng đất theo giai đoạn quy hoạch:

	SốTT


	Danh mục đất
	Quy hoạch 2020
	Quy hoạch 2030

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Bình quân (m2/ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Bình quân (m2/ng)

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	3277,42
	96,76
	2048,39
	3277,42
	96,99
	59745,25

	
	Dân số nội thị
	16000
	 
	 
	19581
	 
	 

	I
	Tổng diện tích đất xây dựng đô thị
	604,55
	15,21
	377,84
	800,00
	21,40
	408,56

	1
	Đất dân dụng
	224,93
	6,86
	140,58
	346,94
	10,59
	177,18
	
	10,11

	1.1
	Đất đơn vị ở
	87,55
	2,67
	54,72
	140,30
	4,28
	71,65

	1.2
	Đất công trình công cộng cấp đô thị 
	21,70
	0,66
	13,56
	21,70
	0,66
	11,08

	1.3
	Đất giao thông đô thị
	106,78
	3,26
	66,74
	155,45
	4,74
	79,39

	1.4
	Đất cây xanh đô thị
	8,90
	0,27
	5,56
	29,50
	0,90
	15,07

	2
	Đất ngoài dân dụng
	379,62
	8,35
	237,26
	453,06
	10,82
	231,38

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp
	14,14
	0,43
	8,84
	18,11
	0,55
	9,25

	2.2
	Đất công trình công cộng khác
	 
	 
	 
	11,43
	0,35
	5,84

	2.3
	Đất CN, TTCN, nông nghiệp, kinh doanh phi nông nghiệp
	7,54
	0,23
	4,71
	70,79
	2,16
	36,15

	2.4
	Đất an ninh quốc phòng
	8,21
	0,25
	5,13
	10,58
	0,32
	5,40

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	10,59
	0,32
	6,62
	10,59
	0,32
	5,41

	2.6
	Đất công trình hạ tầng đầu mối
	3,14
	0,10
	1,96
	3,14
	0,10
	1,60

	2.7
	Đất cây xanh, công viên cảnh quan
	180,26
	5,50
	112,66
	180,26
	5,50
	92,06

	2.8
	Đất mặt nước + nuôi trồng thủy sản
	49,63
	1,51
	31,02
	49,63
	1,51
	25,35

	2.9
	Đất dự trữ 
	106,11
	 
	66,32
	106,11
	 
	54,19

	II
	Đất các khu vực nghiên cứu
	2672,88
	81,55
	1670,55
	2477,41
	75,59
	1265,21

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	546,77
	16,68
	341,73
	544,59
	16,62
	278,12

	2
	Đất lâm nghiệp
	2.071,9
	63,22
	1294,94
	1.878,41
	57,31
	959,30

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	33,34
	1,02
	20,84
	33,54
	1,02
	17,13

	4
	Đất nông nghiệp khác
	2,53
	0,08
	1,58
	2,53
	0,08
	1,29

	5
	Đất chưa sử dụng
	18,34
	0,56
	11,46
	18,34
	0,56
	9,37


9. Định hướng phát triển
9.1. Định hướng phát triển đô thị:

Đề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo phân vùng chức năng, lấy trục đường QL2 đi qua trung tâm thị trấn làm trọng tâm đô thị, phát triển mở rộng khu vực nội thị dọc theo QL2 về phía Tây và trục đường dẫn cầu Tân Yên sang phía Đông khu dân cư tổ nhân dân Đồng Bàng; phía Nam mở rộng khu dân cư tổ nhân dân Ba Chãng; tổ chức không gian cho các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường, không gian cây xanh, mặt nước, điểm nhấn trong đô thị.

9.2. Định hướng phát triển phân khu chức năng đô thị đến năm 2030:
9.2.1. Khu trung tâm hành chính chính trị:

- Khối trụ sở cơ quan Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính chuyển về khu trường Tiểu học Bắc Mục cũ đã di chuyển đến địa điểm mới. 

- Khối trụ sở các cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện và thị trấn, văn phòng Công ty, văn phòng đại diện, giữ nguyên vị trí hiện nay chỉ đầu tư nâng cấp về hình thức kiến trúc và công năng sử dụng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của đơn vị và cảnh quan đô thị; các đơn vị này không tập trung mà phân tán trên các trục chính đô thị nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang. 

9.2.2. Cơ quan, công cộng đô thị:
a) Công trình dịch vụ, thương mại, sinh thái:  

- Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ, thương mại tổng hợp tại khu vực UBND huyện hiện nay; chợ trung tâm tại vị trí hiện hữu khu vực ngã ba Đồng Bàng, vừa đảm bảo phục vụ thuận lợi cho ngưòi dân, vừa tạo không gian đô thị hiện đại cho khu vực trung tâm của thị trấn. Quy hoạch các khu dịch vụ thương mại vệ tinh có quy mô nhỏ hơn để phục vụ nhu cầu cho các khu dân cư như tại tổ nhân dân Tân Yên và Tân Trung; khu bể bơi tại tổ nhân dân Tân Yên; cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ nhân dân Tân Trung…;

- Xây dựng mới khu dịch vụ du lịch ở khu tổ nhân dân Ba Chẵng nhằm kết hợp với khu du lịch sinh thái Nam Phong - Ba Chẵng đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch năm 2012 để gắn kết và thuận tiện phục vụ cho khu du lịch sinh thái Hồ Khởn, Động Tiên…;

- Quy hoạch xây dựng khu liên hợp thể thao tại khu tổ nhân dân Tân Tiến.

- Xây dựng bến xe khách kết hợp trạm dừng nghỉ phía Nam thị trấn thuộc tổ nhân dân Ba Chẵng (km 173+800 bên phải tuyến QL2, hướng Tuyên Quang đi Hà Giang);

- Quy hoạch xây dựng thêm 02 điểm gửi xe tại khu vực đường tránh thị trấn (Dốc Đèn) và tại bến xe quy hoạch mới;
- Quy hoạch đất xây dựng cho 03 hợp tác xã dịch vụ: Ba Chẵng, Bắc Yên và Tân Yên;

- Quy hoạch khu dịch vụ công cộng tại khu Ba Chẵng;

- Quy hoạch xây dựng khu ẩm thực tại tổ nhân dân Bắc Yên.

b) Công trình công cộng (Tôn giáo, văn hoá, Y tế):

- Nhà văn hoá, câu lạc bộ, thư viện…được bố trí tại khu đất nhà văn hoá trung tâm huyện đã có hiện nay, tạo thành trung tâm văn hóa của đô thị;

- Giữ nguyên các công trình văn hoá, tôn giáo hiện có, cải tạo nâng cấp và khai thác quỹ đất trống trong các khu dân cư hiện hữu để tạo lập không gian sinh hoạt cộng đồng hiện còn rất thiếu; xây dựng chùa và trụ sở Trung tâm phật giáo huyện Hàm Yên tại khu vực nghĩa trang Tân Thịnh;

- Bố trí nhà văn hoá phục vụ cho nhu cầu hoạt động văn hoá thường xuyên của dân cư đô thị và từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV trong các khu dân cư phát triển mới;

- Bố trí quỹ đất xây dựng Trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi tại khu vực Hạt Kiểm lâm Hàm Yên cũ;

- Bố trí quy hoạch đất quảng trường trung tâm thị trấn tại khu vực sân thể thao và khu đất Huyện ủy sau khi chuyển địa điểm mới để kết hợp với khu quảng trường đã có;

- Bệnh viện đa khoa được giữ nguyên tại vị trí hiện nay, đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kiến trúc để đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

c) Công trình giáo dục, đào tạo: 
- Trường trung học cơ sở và tiểu học: phân bố đều khắp trong các đơn vị ở đảm bảo bán kính phục vụ theo yêu cầu, nâng cấp các trường hiện có;

- Trường phổ thông trung học và Trường phổ thông dân tộc nội trú được giữ nguyên tại vị trí hiện nay;

- Bố trí các công trình Trường mầm non hiện còn thiếu trong khu dân cư hiện hữu và các khu dân cư mới.

9.2.3. Đất ở đô thị đô cũ và quy hoạch mới + vườn liền kề:
- Khu ở hiện trạng cải tạo: Khu ở hiện trạng chủ yếu là xen cấy, tăng mật độ xây dựng, giữ lại không gian kiến trúc văn hoá truyền thống các khu dân cư đô thị hiện hữu, thôn, xóm cũ; hạn chế không di dời dân cư và xây dựng nhà cao tầng, khuyến khích giữ nguyên mật độ xây dựng và tầng cao như hiện nay, từng bước cải tạo xây dựng chỉnh trang; bổ xung, hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

- Các khu đô thị mới: Phát triển khu nhà ở mới theo hướng hiện đại, tầng cao phù hợp với tổ chức không gian đô thị trong từng khu vực; 

- Đối với các khu vực tiếp giáp khu trung tâm, xây dựng nhà ở dạng vườn, diện tích lô đất từ 200-400m2; 

- Khu vực lõi trung tâm các khu ở mới: Xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội phục vụ dân cư, xây dựng các khu ở đồng bộ, hiện đại nhằm tạo dựng các lõi xanh, sinh thái và là nơi sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

9.2.4. Công viên cây xanh:

- Khu công viên cây xanh bố trí dọc theo bờ Nam sông Lô được tổ chức lại với hệ thống đường dạo ven sông, cây xanh, vườn hoa, chòi nghỉ...tạo thành trục cảnh quan chủ đạo xuyên suốt khu quy hoạch phía Đông thị trấn từ khu vực đền Bắc Mục kéo dài đến hết phần đất mở rộng về phía Đông khu Đồng Bàng, góp phần tạo lập cảnh quan đô thị, tạo nên sức sống cho đô thị tương lai;

- Khu cây xanh bố trí phân tán gắn với các khu dân cư góp phần cải tạo môi trường sống, cảnh quan không gian của đô thị hiện nay. 

9.2.5. Tiểu thủ công nghiệp, kho tàng:

- Khu tiểu thủ công nghiệp tại khu vực phía Nam thị trấn, quy hoạch mở rộng thêm và tập trung đầu tư hạ tầng với các loại hình tiểu thủ công nghiệp nhỏ và vừa như chế biến nông lâm sản, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng;

- Ngoài ra bố trí các loại đất khác trên địa bàn thị trấn: Đất quy hoạch bến xe khách và các điểm dừng, đỗ xe ô tô; đất quy hoạch an ninh; quốc phòng; đất quy hoạch nghĩa trang; đất mặt nước và nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp; đất lâm nghiệp; đất dự trữ khác... 

9.3. Định hướng thiết kế đô thị:

9.3.1. Phân vùng kiến trúc cảnh quan:

a) Không gian theo vùng chức năng chính, bao gồm:

- Không gian đô thị hiện hữu (khu vực lõi đô thị hiện hữu);

- Không gian đô thị mới (khu phát triển mới phía Tây, phía Đông và phía Nam);

- Không gian công nghiệp tại khu vực UBND thị trấn;


- Không gian vùng đệm nông nghiệp sinh thái và du lịch.

b) Không gian theo các trục không gian chính, bao gồm:

- Trục chính đường QL2; trục đường tránh thị trấn; đường dẫn cầu Tân Yên; 

- Trục cảnh quan ven sông: Xây dựng trục cảnh quan ven sông, phục vụ hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch trên sông nhằm hướng các hoạt động mang tính cộng đồng ra phía bờ sông Lô tạo dựng hình ảnh đẹp, khai thác cảnh quan sông Lô;

c) Không gian theo các khu vực trọng tâm, bao gồm: Quy hoạch các cụm công trình chính và các khu vực cửa ngõ, điểm nhấn:
Cụm công trình điểm nhấn bao gồm: Trung tâm hành chính huyện; cụm công trình văn hóa, thể dục thể thao; cụm công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp; khu vực Quảng trường gắn với khu xây dựng các công trình hành chính mới của huyện tại khu vực sân thể thao và trụ sở Huyện ủy cũ. 
10. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
10.1. Định hướng phát triển giao thông:

a) Giao thông đối ngoại:

- Mở mới 01 tuyến tránh QL2 điểm đầu km 174+990, điểm cuối km 197+260 - QL2 (chân dốc Đèn), chiều dài tuyến 4,75 km, chỉ giới đường đỏ 30,0 m (mặt đường rộng 2x9,0 m; dải phân cách 2,0 m; vỉa hè rộng 2x5,0 m);

- Tuyến Quốc lộ 37B (Yên Bái - Tuyên Quang - Hà Giang) dự kiến đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia, trong đó có đoạn đi qua thị trấn Tân Yên (theo QL2 hiện tại và đường dẫn cầu Tân Yên phía xã Tân Thành) đi trùng với đường ĐT189.

b) Giao thông đối nội: Các tuyến đường đô thị cũ được giữ nguyên và quy hoạch mở rộng chỉ giới một số tuyến mới thành đường đô thị:

- Đường đô thị đã có cần nâng cấp mở rộng;
- Đường đô thị mở mới: Nắn chỉnh hướng tuyến và mở mới một số tuyến đường vào các khu dân cư, khu ven sườn đồi, khu ruộng thấp để phát triển không gian đô thị và bố trí đất dự trữ phát triển dân cư, đất dự trữ đa chức năng khác. 

c) Công trình phục vụ giao thông:
- Hệ thống cầu: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống cầu cống đã có; đầu tư xây dựng cầu Bắc Mục; nâng cấp, hoàn thiện cầu mới trên tuyến QL2 hiện nay để đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của người dân; xây dựng mới 01 cầu qua suối Mục (đoạn đường tránh QL2 qua thị trấn);

- Quy hoạch 01 bến xe khách kết hợp trạm dừng nghỉ ở khu vực phía Nam thị trấn; quy hoạch 02 điểm đỗ xe: 01 điểm tại tổ nhân dân Bắc Mục diện tích khoảng 0,3 ha, 01 điểm tại chân dốc Đèn diện tích khoảng 1,4 ha.

10.2. Định hướng quy hoạch san nền: Trên cơ sở cốt thiết kế mực nước dâng bình thường của thủy điện sông Lô 8A:
- Mực nước dâng bình thường H = 32,40 m;
- Mực nước chết H = 31,90 m;
- Mực nước lũ thiết kế H = 38,37 m;
- Mực nước lũ kiểm tra H = 40,03 m.
* Cao độ khống chế san nền chung cho toàn thị trấn và các xã trong vùng: H = 33,00m.
-  Khu vực đô thị cũ: Đào đắp giữ nguyên địa hình, khi xây dựng các công trình mới cao độ xây dựng tại các khu vực này ≥ 33,0 m, gắn kết với cao độ nền hiện trạng tùy theo từng vị trí; 

- Khu vực đô thị xây dựng mới: Cao độ xây dựng ≥ 33,0 m;

- Các khu vực đồi san lấp cục bộ, giật cấp để giảm khối lượng san và tránh phá vỡ địa hình tự nhiên.

10.3. Định hướng quy hoạch thoát nước mưa:

a) Lựa chọn hệ thống thoát nước mưa: 

- Đối với khu vực đô thị cũ:  

+ Cải tạo hệ thống cống hiện trạng đã có, tăng cường các giếng thu, khơi thống dòng chảy các cống ra sông Lô; đầu tư xây dựng tuyến cống bao nước bẩn tại các cửa xả ra sông Lô, hồ để đảm bảo vệ sinh đô thị và nguồn nước sông Lô;

+ Xây các tuyến cống mới trên các trục đường nhánh chưa có cống dẫn ra cống chính thoát ra sông Lô.

- Đối với khu vực đô thị xây dựng mới: 

+ Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát trong các khu đô thị mới;

+ Nạo vét, khơi thông các trục tiêu chính ra sông Lô, kết hợp hồ cảnh quan, suối Mục;

+ Xây dựng các tuyến cống chính khu vực nối vào hồ, vào các ngòi, suối. 

b) Hướng thoát nước: Trực tiếp ra sông Lô hoặc qua các ngòi, suối chảy qua từng lưu vực thoát nước rồi thoát ra sông Lô.

c) Lưu vực thoát nước:

- Phụ lưu 1, diện tích khoảng 120 ha ở phía đầu thị trấn hướng thoát chính ra kênh thoát nước chảy ra suối Mục; 

- Phụ lưu 2 về phía Tây bắc đi theo QL2, diện tích khoảng 60 ha hướng thoát chính ra kênh thoát nước chủ đạo của thị trấn Tân Yên rồi ra suối Mục chảy ra sông Lô; 

- Phụ lưu 3 về phía Tây bắc đi theo QL2, trên km 39 (cầu 39), diện tích khoảng 100 ha hướng thoát chính ra kênh đi qua cầu 39 rồi ra suối Mục chảy ra sông Lô;

- Phụ lưu 4, diện tích khoảng 100 ha ở giữa thị trấn, hướng thoát chính về suối trong khu vực.

- Phụ lưu 5, diện tích khoảng 150 ha ở giữa thị trấn, địa hình chủ yếu là đồi núi cao với 2 hồ điều hòa làm hướng chủ đạo trong thoát nước, nước trong 2 hồ được thoát ra suối Mục, ra sông Lô.

- Phụ lưu 6, khu đông dân cư với diện tích khoảng 200 ha, tập trung nhiều cơ quan hành chính, chợ, hướng thoát nước chính được chảy vào hồ điều hòa trung tâm rồi ra suối;

- Phụ lưu 7, phía Đông bắc thị trấn về phía cầu Tân Yên bắc qua sông Lô, diện tích khoảng 180 ha, hướng thoát nước chính ra sông Lô về phía Đông bắc.

10.4. Định hướng quy hoạch cấp nước:

a) Nguồn cấp nước:

- Nguồn nước mặt: Sông Lô là nguồn bổ cập bền vững cho nguồn nước ngầm của thị trấn Tân Yên;

- Nguồn nước ngầm: Tầng chứa nước bồi tích, tầng chứa nước đá vôi; nguồn nước cấp cho tầng chứa nước này là nước mưa trực tiếp.

b) Phương án cấp nước:
- Cấp nước theo hình thức tập trung với các công trình xử lý nước hoàn chỉnh; tổng nhu cầu sử dụng nước toàn thị trấn Tân Yên: 

+ Giai đoạn năm 2020: 2.250 m3/ngđ;

+ Giai đoạn năm 2030: 2.500 m3/ngđ. 

- Mạng lưới phân phối:
+ Từ bể chứa nước sạch được bơm trực tiếp vào mạng lưới đường ống chính (100 - (200 dẫn về các khu dân cư và công trình công cộng; 
+ Lắp đặt 32 họng cứu hoả trên các đoạn ống (100 - (200, sử dụng hệ thống cứu hỏa áp lực thấp. 
10.5. Định hướng quy hoạch cấp điện: Nhu cầu cấp điện, tổng phụ tải điện tính toán ở các giai đoạn:

- Giai đoạn đầu năm 2020: 3.471 kW ~  4.339 kVA;

- Giai đoạn đến năm 2030: 7.127 kW ~ 8.909 kVA.

a) Nguồn điện: 

- Lưới điện cao thế: Đường dây cao thế 220 KV giữ nguyên hiện trạng. 

- Lưới điện trung thế: 

+ Đường dây 35 KV được cải tạo đi theo các trục đường đến cầu Tân Yên;

+ Xây dựng mới toàn bộ đường 10(22) KV đi theo trục đường để cấp điện cho các trạm hạ áp; lưới điện 10(22) KV có kết cấu mạch vòng, vận hành hở.

- Lưới điện hạ thế 0,4KV: Dùng cấp điện áp 380/220V, đi nổi, có thể kết hợp cùng với lưới chiếu sáng đường; trên tuyến đường có tuyến 35KV, tuyến 10(22)KV và tuyến 0,4KV kết hợp đi chung cột.

b) Mạng lưới điện:

- Giai đoạn đầu: Nâng cấp 13 trạm biến áp công suất 320 KVA, thay thế 4Km đường dây 35 KV (từ Km 37 đến trạm hạ áp 35/10 KV)

- Giai đoạn dài hạn: Thay thế 4,5 km đường dây 35 KV (từ trạm hạ áp 35/10 KV đến hết cầu Tân Yên) và 21 km đường dây 22 KV 

- Lắp đặt mới 11 trạm hạ áp 320 KVA (10)22/0,4 KV và 02 trạm 320 KVA 35/0,4 KV, 01 trạm 200 KVA 35/0,4 kV, gồm:

+ Tại tổ dân phố Ba Chẵng: xây mới 02 trạm 320 KVA 35/0,4 kV, 01 trạm 200 KVA 34/0,4 kV;

+ Tại tổ dân phố Tân Cương: xây mới 01 trạm 320 KVA 22/0,4 kV;

+ Tại tổ dân phố Tân Yên: xây mới 02 trạm 320 KVA 22/0,4 kV;

+ Tại tổ dân phố Cầu Mới: xây mới 02 trạm 320 KVA 22/0,4 kV;

+ Tại tổ dân phố khu Bắc Yên: xây mới 02 trạm 320 KVA 22/0,4 kV;

+ Tại tổ dân phố Đồng Bàng: xây mới 02 trạm 320 KVA 22/0,4 kV;

+ Tại tổ dân phố Tân Bình: xây mới 02 trạm 320 KVA 22/0,4 kV.

10.6. Định hướng quy hoạch thoát nước thải, quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Thoát nước thải được bố trí theo hệ thống thoát nước hỗn hợp bao gồm: Hệ thống thoát nước (chung, riêng và nửa riêng); đối với khu vực đô thị cũ sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng; khu vực đô thị mới sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước thải được thu gom xử lý tại các trạm xử lý tập trung; đối với khu vực dân cư nông thôn hiện hữu trước mắt sử dụng hệ thống thoát nước chung, nước thải xử lý qua bể tự hoại cục bộ và tận dụng khả năng tự làm sạch của hệ thống ao hồ tự nhiên, từng bước cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng.

a) Mạng lưới thoát và xử lý nước thải:

- Tổng lư​ợng nư​ớc thải:

+ Giai đoạn đến năm 2020: 1.542 m3/ng.ngđ;

+ Giai đoạn đến năm 2030: 2.937 m3/ng.ngđ.

Nư​ớc thải được thu gom qua mạng l​ưới tuyến ống bằng UPVC rồi chuyển tới các bể xử lý nước thải đặt gần các kênh, rạch, suối, sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được chảy ra sông Lô. 

- Giai đoạn đến năm 2020:

+ Xây dựng hệ thống thoát nư​ớc thải và nư​ớc mư​a riêng biệt, các tuyến ống có kính th​ước từ D160 mm đến D400 mm có hư​ớng thoát về các bể xử lý nước thải tr​ước khi đổ ra m​ương, suối thoát n​ước thị trấn sau đó ra sông Lô;

+ Xây dựng mạng lưới và 07 bể xử lý n​ước thải có trong dự án thoát nước của thị trấn, với tổng công suất xử lý là 1.500 m3/ng.ngđ.

- Giai đoạn đến năm 2030: Xây dựng 04 bể xử lý nư​ớc thải còn lại, với tổng công suất xử lý là 3000 m3/ngđ. 

b) Quản lý chất thải rắn: Trong khu vực thiết kế có 03 loại CTR: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế cần được thu gom và xử lý riêng.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phải được phân loại tại nguồn thành chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ; chất thải vô cơ được thu gom hàng tuần và đưa về khu xử lý chất thải rắn để tái sử dụng hoặc đưa đi chôn lấp; chất thải rắn hữu cơ được thu gom hàng ngày và đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung để chế biến thành phân hữu cơ;

- Chất thải rắn công nghiệp được phân loại để tái sử dụng hoặc đem đi chôn lấp, trước khi chôn lấp cần có biện pháp khử các chất độc hại;

- Chất thải rắn y tế được thu gom, phân loại và đưa về lò đốt chất thải y tế hợp vệ sinh;

- Chất thải rắn của thị trấn sau khi thu gom vận chuyển về bãi xử lý rác tại thôn 4, xã Yên Phú (đốc Đèn).

c) Nghĩa trang:
- Nghĩa trang: sử dụng nghĩa trang Đồng Bàng hiện có, quy hoạch trồng cây xanh cách ly, xây cổng hàng rào để đảm mỹ quan và môi trường đô thị;

- Hiện trạng đất nghĩa trang có diện tích 7,78 ha; theo quy hoạch sử dựng đất năm 2012 thì quỹ đất dành cho nghĩa trang đến năm 2020 là 10,0 ha.

10.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: 

a) Bưu chính: Khi địa bàn thị trấn được quy hoạch mở rộng, để đảm bảo mạng bưu chính - viễn thông khai thác được ổn định và tạo điều kiện cho việc mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin. 

b) Viễn thông: Dự báo nhu cầu mạng viễn thông, tính toán số lượng line đáp ứng nhu cầu của thị trấn Tân Yên hiện tại và mở rộng.

Định hướng: Đảm bảo các đường trung kế giữa các tổng đài là cáp quang tạo thành mạch vòng (ring)  để đáp ứng được nhu cầu thông tin 1 cách cao nhất, tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ như truyền hình cáp, Internet băng thông rộng, Video phone,...

11. Đánh giá môi trường chiến lược

1.1. Các mục tiêu cần đạt được để đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế và nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

- Phát triển thị trấn Tân Yên trở thành một trung tâm chính trị, hành chính của huyện theo hướng bền vững, hài hòa các yếu tố phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện chất lượng sống dân cư đô thị và nông thôn;

- Gắn kết chặt chẽ bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên;

- Bảo vệ chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái, cảnh quan ven lưu vực sông Lô qua các khu dân cư nội thị;

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động sinh hoạt khu đô thị, dịch vụ hỗn hợp, các cơ sở công nghiệp;

1.2. Để bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch, cần thực hiện các công việc sau:

- Những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm cần ưu tiên để thực hiện mục tiêu kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững;

- Giữ vững và cải thiện chất lượng môi trường cảnh quan của các vùng sinh thái đặc thù trong khu vực; hình thành các hồ cảnh quan, chuỗi "không gian xanh", tạo không gian cảnh quan, gần gũi với thiên nhiên;

- Kiểm soát, quản lý tốt môi trường đô thị, hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp và các cơ sở sản xuất tiểu thu công nghiệp, nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nguồn nước;

- Đến năm 2030, đảm bảo 100% tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được phân loại, thu gom, đưa về khu xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; nước thải đảm bảo thu gom hiệu quả, triệt để về trạm xử lý và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

- Bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan sinh thái; phòng chống thiên tai và giảm thiểu các rủi ro môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

12. Các dự án ưu tiên đầu tư
12.1. Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại và cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV.

12.2. Hạ tầng xã hội: Đầu tư xây dựng và cải tạo các công trình hạ tầng xã hội cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV.

12.3. Công trình kiến trúc tạo cảnh quan đô thị: Mở rộng khu quảng trường huyện; sân thể thao tại địa điểm mới; bến xe khách phía Nam thị trấn; cơ sở giáo dục đào tạo 02 công trình; công trình văn hóa cấp đô thị 01 công trình; công trình thể dục thể thao cấp đô thị: 01 công trình; công trình thương mại, dịch vụ 01 công trình; trục đường tránh điểm đầu km 174 +990 điểm cuối km 197+260 QL2 (chân dốc Đèn), tổng chiều dài tuyến 4,75 km; cấp điện sinh hoạt: xây dựng mới 13 trạm hạ thế; xây dựng mới toàn bộ đường 10(22) kV để cấp điện cho các trạm hạ áp; xây dựng nhà tang lễ đạt 01 nhà.
13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

- Tổ chức công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Tân Yên, huyện Hàm theo điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt làm cơ sở để quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc và thiết kế cảnh quan đô thị;

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất xây dựng, tài nguyên thiên nhiên, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nguồn vốn đầu tư và khả năng thu hút đầu tư; sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;  Ủy ban nhân huyện Hàm Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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